**ZİYA GÖKALP ORTAOKULU 5 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

|  |  |
| --- | --- |
| **KİREÇ ÇÖZÜCÜ**  Kireç çözücü toksit ve zararlı uçucu madde içermeyen özellikte olmalıdır. 2. Kireç çözücü göz, solunum yolu, cilt vb. yerlerde irritasyonuna neden olmamalıdır. 3. Kireç çözücü aşındırıcı ve matlaştırıcı olmamalıdır. 4. Kireç çözücü banyolarda, mutfaklarda, çay ocaklarında, mutfak alet ve ekipmanlarında oluşan kireç, pas vb. kalıntıları çözmede kullanılacaktır. 5. Kireç çözücünün asit miktarı >%15 olmalı, inhibitör ve deiyonize saf sudan oluşmalıdır. 6. Kireç çözücü orijinal ambalajı/etiketi üzerinde TSEK/TSE veya ISO kalite güvence işareti basılı olmalıdır. 7. Kireç çözücünün ambalaj kapağında emniyet pimi/açılmayı engelleyici bulunmalıdır. 8. Kireç çözücü en az 1 lt-en fazla 2 lt’lik ambalajlarda/bidonlarda olmalıdır. 9. Kireç çözücü depolandığında en az 1 (bir) yıl herhangi bir değişikliğe uğramaksızın teslimat anındaki özelliklerini koruyacak şekilde olmalıdır. Değişiklik olduğu takdirde yenisi ile değiştirilecektir.  **ÇEKPAS:**  Dayanaklı ahşap sapı ile birlikte olmalıdır. Ürün dayanıklı olmalıdır. Paspas genişliği en az 55 cm olmalıdır. Ürünün lastik kısmı yumuşak olmalı, temizlik sırasında yüzeyde su bırakmamalıdır.  **PASPAS (İPLİ)**  İpli paspas ince örgülü, sık sarımlı olmalıdır. 2. İpli paspas dayanıklı malzemeden üretilmiş ve uzun ömürlü olmalıdır. 3. İpli paspas en az % 80 pamuklu olmalıdır. 4. İpli paspasın püskül uzunluğu en az 25 cm olmalıdır. 5. Sıcak suya dayanıklı ve sıcak su ile yıkanabilir olmalıdır. 6. İpli paspasın 1 adet ağırlığı en az 200 gr olmalıdır. 7. İpli paspas dayanıklı ve emiciliği yüksek malzemeden yapılmış olmalıdır. 8. İpli paspas en az 15 cm-en fazla 30 cm genişliğinde olmalıdır. 9. Her türlü paspas sapı ile uyumlu olmalıdır. 10. İpli paspas depolandığında en az 1 (bir) yıl herhangi bir değişikliğe uğramaksızın teslimat anındaki özelliklerini koruyacak şekilde olmalıdır. Değişiklik olduğu takdirde yenisi ile değiştirilecektir.  **PLASTİK MAŞRAFA:**   1. 1500-1750 ml kapasiteli olacaktır. 2. Kurumumuzun istediği renklerde teslim edilecektir. 3. Kaliteli malzemeden imal edilmiş olacaktır. 4. Numuneler teknik şartnamede belirtilen kriterlere göre muayene komisyonu tarafından değerlendirilerek, teknik şartnameye en uygun firmada karar kılınacaktır. 5. Bozulan hatalı çıkan tüm ürünler teslim tarihinde itibaren 1 yıl içinde yenisi ile değiştirilecektir. Kurumun uğrayacağı tüm maddi zararlar satıcı firma tarafından karşılanacaktır   **TÜM ÜRÜNLERİN NAKLİYE VE MONTAJI YÜKLENİCİYE AİTTİR.** | |
|  | |
| **- YUKARIDA YAZILI ŞARTLAR ASGARİ DÜZEYDEDİR. YÜKLENİCİ TARAFINDAN DAHA İYİ KALİTEDE MALZEME TEMİN EDİLEBİLİR.** | |
| **- MALZEMELER MUAYENE TESLİM ALMA KOMİSYONU TARAFINDAN KONTROL EDİLDİKTEN SONRA TESLİM ALINACAKTIR.** | |
| **- ALIMI YAPILACAK MALZEMELER PİYASADA 1. KALİTE OLACAKTIR.** | |
| **- FİYATLAR KDV HARİÇ OLARAK VERİLECEKTİR.** |  |
| * **SATIN ALINACAK OLAN MALZEMELERİN TSE YADA ISO- İBARELERİ İLE SON KULLANMA TARİHLERİ BELİRTİLMİŞ OLACAKTIR.** * **NUMUESİ TEKNİK ŞARTNAMEYE UYMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR.** | |

**- MALZEMENİN TESLİMİ OKUL AMBARIDIR.**

* **TEKLİF MEKTUPLARI OKUL İDARESİNE ELDEN DESLİM EDİLECEKTİR.**