FOTOKOPİ KAĞIDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

**1- Top 500 adet olmalıdır.**

**2- 210x297 boyutunda olmalıdır.**

 **3-Mürekkebi dağıtmamalıdır.**

4- **Fotokopi çekimine uygun kalınlıkta, rutubete dayanıklı, yüzey düzgünlüğü pürüzsüz olmalıdır**.

5-Hamur 1m2 80 gram olacaktır.

6-Teklifler okul idaresine elden teslim edilecektir

7-PTT.elektronik posta .ve her türlü sosyal medya araçları ile yapılan teklifler dikkate alınmayacaktır

İDARE YÜKLENİCİ FİRMA