**MUHAMMED EMİN ER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ELEKTRİK MALZEMESİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**1-Kaçak Akım Rölesi 3x32A,30mA**

**Anahtarlı  otomatik sigortalar, tip tesisleri bulunacaktır ve 1-40 A anma akımı sigortalar 230/400V AC; 50-63 anma akımlı sigortalar 240/415V AC; anma gerilimi arasında kesintisiz olarak çalışabilecek özellikte olacaktır.Aynı zamanda anahtar vazifesi görecektir. Çok fazlı otomatik sigortalarda tüm fazlara ait kontaklar aynı anda açılıp kapanacaktır. Sigortalar Min.20.000 açma kapama yapacaktır. Kontakları masif gümüş kaplı olacaktır.**

2-**TASARUFFLU AMPÜL-8,5 w olacak renk sıcaklığı 6500 k-beyaz ışık şiddetti lm 860 duy tipi e 27 olacak**

**3-TEKLİ ANAHTAR :TSE birinci kalite olacak**

**4-TOPRAKLI PRİZ: TSE birinci kalite olacak**

**5-TEKLİ SİGORTA: TSE birinci kalite olacak 1 fazlı 32 amper C tipi (Çubuk karakterli)olacak**

**6-ÜÇLÜ PRİZ: TSE birinci kalite olacak 2 metre kablo bağlı olacak**

**YÜKLENİCİ FİRMA İDARE**