ÇERMİK FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Pansiyon mutfağına Malzeme Alımı Teknik Şartnamesidir

1. AISI 304 Çelik kalite 18/304 CR-Nİ paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Sap yapısı hijyenik pp enjeksiyon maddesinden olmalıdır, ıslak elde kayma yapmamalıdır. Eli terletmemelidir.
3. Sap ve metal kırılmalara karşı en az 1 yıl garanti kapsamında olmalıdır.
4. TS, CE, TSE, TSEK belgelerinden herhangi birine sahip olmalıdır.
5. Ürün endüstriyel mutfak ürünü olmalıdır.
6. Ürün kabulü numune üzerinden yapılacaktır.
7. Ayrıca işçilik ödenmeyecektir.
8. Kargo ve nakliye yükleyiciye aittir.
9. Malzemelerin tamamı teslim edilmeden ödeme yapılmayacaktır.

Yüklenici Firma Hamza DALKIIÇ

 Okul Müdürü